,z_Sheet steel door with ventilation slots and plastic insert semi-transparent##OTHER##,z_Sheet steel door with ventilation slots##OTHER##,z_Sheet steel door##OTHER##,z_Normal Frame##OTHER##,z_Door_on_Right_Visibility##OTHER##,Breite##LENGTH##MILLIMETERS,Gewicht##MASS##KILOGRAMS,Type Comments##OTHER##,Platzeinheiten##OTHER##,IK Wert##OTHER##,Schutzklasse##OTHER##,Feldbreite (FB)##OTHER##,Artikelnummer##OTHER##,Interne Konfigurationsmöglichkeit##OTHER##,Höhe##LENGTH##MILLIMETERS,Rasteinheiten##OTHER##,Gehäuse und Türen##OTHER##,Verlustleistung bei Übertemperatur ∆t 20K##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Description##OTHER##,Arten der Lieferung##OTHER##,Schutzart##OTHER##,Zubehör##OTHER##
CU14V,0,0,1,1,1,365,10,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",48,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052607R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",22.1,CU14V Kleinverteiler UP 1FB 4R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU15V,0,0,1,1,1,365,11.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",60,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052608R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",26.5,CU15V Kleinverteiler UP 1FB 5R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU16V,0,0,1,1,1,365,13.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052609R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",30.9,CU16V Kleinverteiler UP 1FB 6R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU17V,0,0,1,1,1,365,16,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",84,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052610R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.5,CU17V Kleinverteiler UP 1FB 7R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU18V,0,0,1,1,1,365,17.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052611R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",39.9,CU18V Kleinverteiler UP 1FB 8R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU23V,0,0,1,1,1,615,12,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052612R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",565,3,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.1,CU23V Kleinverteiler UP 2FB 3R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24V,0,0,1,1,1,615,15,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052613R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24V Kleinverteiler UP 2FB 4R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25V,0,0,1,1,1,615,18,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052614R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25V Kleinverteiler UP 2FB 5R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU26V,0,0,1,1,1,615,20.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052615R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26V Kleinverteiler UP 2FB 6R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27V,0,0,1,1,1,615,23.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",168,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052616R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU27V Kleinverteiler UP 2FB 7R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU28V,0,0,1,1,1,615,23.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",192,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052617R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU28V Kleinverteiler UP 2FB 8R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU34V,0,0,1,1,1,865,21,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052618R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",52.7,CU34V Kleinverteiler UP 3FB 4R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35V,0,0,1,1,1,865,25,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",180,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052619R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",61.7,CU35V Kleinverteiler UP 3FB 5R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36V,0,0,1,1,1,865,30,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",216,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052620R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",70.5,CU36V Kleinverteiler UP 3FB 6R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU37V,0,0,1,1,1,865,33,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",252,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052621R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",82.1,CU37V Kleinverteiler UP 3FB 7R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU45V,0,0,1,1,1,1115,31.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",240,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052622R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU45V Kleinverteiler UP 4FB 5R IP30,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24R,0,0,1,1,1,615,15,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052600R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24R Kleinver.UP 2FB 3R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25R,0,0,1,1,1,615,18,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052601R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25R Kleinver.UP 2FB 4R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU26R,0,0,1,1,1,615,20.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052602R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26R Kleinver.UP 2FB 5R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27R,0,0,1,1,1,615,23.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",168,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052603R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU27R Kleinver.UP 2FB 6R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU28R,0,0,1,1,1,615,26,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",192,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052604R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.6,CU28R Kleinver.UP 2FB 7R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36R,0,0,1,1,1,865,30,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",216,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052605R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",70.5,CU36R Kleinver.UP 3FB 5R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU37R,0,0,1,1,1,865,33,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",288,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052606R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",82.1,CU37R Kleinver.UP 3FB 6R IP30 150mm,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25K,0,0,1,1,1,615,18,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052623R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25K Kleinver.UP 2FB 3R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU26K,0,0,1,1,1,615,21.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052624R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26K Kleinver.UP 2FB 4R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27K,0,0,1,1,1,615,23.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052625R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU27K Kleinver.UP 2FB 5R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35K,0,0,1,1,1,865,25.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",108,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052626R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",61.7,CU35K Kleinver.UP 3FB 3R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36K,0,0,1,1,1,865,30.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052627R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",70.5,CU36K Kleinver.UP 3FB 4R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU37K,0,0,1,1,1,865,33,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052628R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,57,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",82.1,CU37K Kleinver.UP 3FB 5R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU46K,0,0,1,1,1,1115,37.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052629R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.9,CU46K Kleinver.UP 4FB 4R Klemmraum,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24VP,0,0,1,1,1,615,19,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",48,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052685R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24VP Kleinver.UP 2FB 4R Montagepl.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35VP,0,0,1,1,1,865,29.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052686R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene","61,7",CU35VP Kleinver.UP 3FB 5R Montagepl.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU14B,0,0,0,1,0,365,6.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",48,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052647R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",22.1,CU14B Kleinver.UP 1FB 4R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU15B,0,0,0,1,0,365,7.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",60,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052648R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",26.5,CU15B Kleinver.UP 1FB 5R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU16B,0,0,0,1,0,365,8.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",72,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052649R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",30.9,CU16B Kleinver.UP 1FB 6R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU17B,0,0,0,1,0,365,10,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",84,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052650R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.5,CU17B Kleinver.UP 1FB 7R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU18B,0,0,0,1,0,365,10.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",86,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052651R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",39.9,CU18B Kleinver.UP 1FB 8R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU23B,0,0,0,1,0,615,7.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",72,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052652R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",565,3,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.1,CU23B Kleinver.UP 2FB 3R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU24B,0,0,0,1,0,615,9,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",96,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052653R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24B Kleinver.UP 2FB 4R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU25B,0,0,0,1,0,615,10.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",120,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052654R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25B Kleinver.UP 2FB 5R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU26B,0,0,0,1,0,615,12,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",144,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052655R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26B Kleinver.UP 2FB 6R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU27B,0,0,0,1,0,615,13.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",168,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052656R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU27B Kleinver.UP 2FB 7R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU28B,0,0,0,1,0,615,14,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",192,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052657R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.6,CU28B Kleinver.UP 2FB 8R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU34B,0,0,0,1,0,865,11.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",144,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052658R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",52.7,CU34B Kleinver.UP 3FB 4R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU35B,0,0,0,1,0,865,13.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",180,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052659R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",61.7,CU35B Kleinver.UP 3FB 5R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU36B,0,0,0,1,0,865,16,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",216,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052660R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",70.5,CU36B Kleinver.UP 3FB 6R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU37B,0,0,0,1,0,865,17,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",252,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052661R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",82.1,CU37B Kleinver.UP 3FB 7R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU45B,0,0,0,1,0,1115,16.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",240,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052662R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU45B Kleinver.UP 4FB 5R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU46B,0,0,0,1,0,1115,18.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen, ohne Türen.",288,IK09 Mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052663R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.9,CU46B Kleinver.UP 4FB 6R leer o.Tür,"Schrank mit Rahmen, ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem",IP30,"Hohlwandmontage Set für Unterputzschränke, Stahlblech- und Klarsichttüren Schlossersatzteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine-Module"
CU24VM,0,0,1,1,1,615,15.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",48,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052664R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",41.7,CU24VM Kleinver.UP 2FB 4R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU25VM,0,0,1,1,1,615,18.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",60,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052665R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50,CU25VM Kleinver.UP 2FB 5R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU26VM,0,0,1,1,1,615,21.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",72,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052666R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",58.6,CU26VM Kleinver.UP 2FB 6R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU27VM,0,0,1,1,1,615,24.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",84,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052667R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",67,CU27VM Kleinver.UP 2FB 7R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU34VM,0,0,1,1,1,865,21,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",96,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052668R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU34VM Kleinver.UP 3FB 4R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU35VM,0,0,1,1,1,865,25,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",120,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052669R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",66.8,CU35VM Kleinver.UP 3FB 5R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU36VM,0,0,1,1,1,865,30,"ComfortLine Compact CU-Verteiler Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld mit Blendrahmen und mehreren Türvarianten.",144,IK09 mit Stahlblechtür; IK07 halbtransparente/transparente Türen,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052670R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Vormontierte Lochblechmontageplatte",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",77.7,CU36VM Kleinver.UP 3FB 6R Media,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Steckdosen Patchpanel
CU24VML,0,1,0,1,1,615,15.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",48,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052671R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",41.7,CU24VML Kleinver.UP 2FB 4R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25VML,0,1,0,1,1,615,18.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",60,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052672R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50,CU25VML Kleinver.UP 2FB 5R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU26VML,0,1,0,1,1,615,21.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052673R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",58.6,CU26VML Kleinver.UP 2FB 6R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27VML,0,1,0,1,1,615,24.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",84,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052674R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",67,CU27VML Kleinver.UP 2FB 7R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU34VML,0,1,0,1,1,865,21,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052675R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU34VML Kleinver.UP 3FB 4R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35VML,0,1,0,1,1,865,25,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052676R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",66.8,CU35VML Kleinver.UP 3FB 5R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36VML,0,1,0,1,1,865,29.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052677R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",77.7,CU36VML Kleinver.UP 3FB 6R Media Lüf.,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24VMW,1,0,0,1,1,615,24.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",48,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052678R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",41.7,CU24VMW Kleinver.UP 2FB 4R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25VMW,0,0,1,0,0,615,15,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern und Designrahmen.",96,IK09,"II, isoliert",2,2CPX052687R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Blendrahmen und Designwechselrahmen aus gebürtetem Aluminum mit Glaseinsatz 120° Türöffnungswinkel, Designwechselrahmen mit Magnetverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU25VMW Kleinver.UP 2FB 5R Media WiFi,Schrank mit Blendrahmen und austauschbarem Designrahmen Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke
CU26VMW,1,0,0,1,1,615,20,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052680R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",58.6,CU26VMW Kleinver.UP 2FB 6R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27VMW,1,0,0,1,1,615,23,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",84,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052681R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",67,CU27VMW Kleinver.UP 2FB 7R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU34VMW,1,0,0,1,1,865,20,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052682R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU34VMW Kleinver.UP 3FB 4R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35VMW,1,0,0,1,1,865,24,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052683R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",66.8,CU35VMW Kleinver.UP 3FB 5R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36VMW,1,0,0,1,1,865,28.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern, Rahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052684R9999,"Reihenabstand 125 mm/150 mm, Felder für Hutschienengeräte mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit DIN-Schienen 35 x 7,5 mm isoliert montiert (ohne N/PE Quick-Klemmen)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",77.7,CU36VMW Kleinver.UP 3FB 6R Media WiFi,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Kabeleinführungsschieber Schlossersatzteile Stahlblech- und Klarsichttüren Medienpaneele Verteilerfelder CombiLine-Module
CU14,0,0,1,1,1,365,8,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",48,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052630R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",22.1,CU14 Kleinver.UP 1FB 4R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU15,0,0,1,1,1,365,9.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",60,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052631R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",26.5,CU15 Kleinver.UP 1FB 5R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU16,0,0,1,1,1,365,11,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052632R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",30.9,CU16 Kleinver.UP 1FB 6R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU17,0,0,1,1,1,365,13,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",84,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052633R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.5,CU17 Kleinver.UP 1FB 7R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU18,0,0,1,1,1,365,14,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",1,2CPX052634R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",39.9,CU18 Kleinver.UP 1FB 8R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU23,0,0,1,1,1,615,9.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",72,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052635R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",565,3,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",35.1,CU23 Kleinver.UP 2FB 3R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24,0,0,1,1,1,615,12,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",96,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052636R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24 Kleinver.UP 2FB 4R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU25,0,0,1,1,1,615,14,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",120,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052637R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25 Kleinver.UP 2FB 5R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU26,0,0,1,1,1,615,16,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052638R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26 Kleinver.UP 2FB 6R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU27,0,0,1,1,1,615,18,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",168,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052639R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.9,CU27 Kleinver.UP 2FB 7R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU28,0,0,1,1,1,615,19.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",192,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",2,2CPX052640R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1315,8,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.6,CU28 Kleinver.UP 2FB 8R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU34,0,0,1,1,1,865,16,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",144,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052641R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",52.7,CU34 Kleinver.UP 3FB 4R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU35,0,0,1,1,1,865,19,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",180,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052642R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",61.7,CU35 Kleinver.UP 3FB 5R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU36,0,0,1,1,1,865,22.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",216,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052643R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",70.5,CU36 Kleinver.UP 3FB 6R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU37,0,0,1,1,1,865,24.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",252,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",3,2CPX052644R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1165,7,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",82.1,CU37 Kleinver.UP 3FB 7R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU45,0,0,1,1,1,1115,23,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",240,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052645R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",56.2,CU45 Kleinver.UP 4FB 5R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU46,0,0,1,1,1,1115,27,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für flächenbündige und hohle Wandmontage*, leere Schränke mit Blendrahmen und Stahlblechtüren.",288,IK09,"II, isoliert
 I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)",4,2CPX052646R9999,"Vorbereitet für die Erweiterung mit CombiLine-Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Terminal",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet 120° Türöffnungswinkel Ab 3-Feld breiten Schränken mit Doppeltüren, Türen mit Stangenverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",63.9,CU46 Kleinver.UP 4FB 6R leer m.Tür,Schrank mit Rahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke Schlossersatzteile Medienfelder Verteilerfelder CombiLine-Module
CU24VD,0,0,0,0,0,615,15,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern und Designrahmen.",96,IK09,"II, isoliert",2,2CPX052687R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite)",715,4,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Blendrahmen und Designwechselrahmen aus gebürtetem Aluminum mit Glaseinsatz 120° Türöffnungswinkel, Designwechselrahmen mit Magnetverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",36.8,CU24VD Kleinver.UP 2FB 4R Dekotür,Schrank mit Blendrahmen und austauschbarem Designrahmen Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke
CU25VD,0,0,0,0,0,615,18,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern und Designrahmen.",120,IK09,"II, isoliert",2,2CPX052688R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite)",865,5,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Blendrahmen und Designwechselrahmen aus gebürtetem Aluminum mit Glaseinsatz 120° Türöffnungswinkel, Designwechselrahmen mit Magnetverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",43.5,CU25VD Kleinver.UP 2FB 5R Dekotür,Schrank mit Blendrahmen und austauschbarem Designrahmen Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke
CU26VD,0,0,0,0,0,615,20.5,"ComfortLine Compact CU-Verteiler. Für Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Verteilerfeldern und Designrahmen.",144,IK09,"II, isoliert",2,2CPX052689R9999,"Hutschienenabstand 125 mm Felder für Hutschienengeräte mit Hutschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (1 x ZK224 pro Feldbreite)",1015,6,"Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech, Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Blendrahmen und Designwechselrahmen aus gebürtetem Aluminum mit Glaseinsatz 120° Türöffnungswinkel, Designwechselrahmen mit Magnetverschluss, mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene",50.2,CU26VD Kleinver.UP 2FB 6R Dekotür,Schrank mit Blendrahmen und austauschbarem Designrahmen Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Kabeleinführungsschieber oben und unten je Feldbreite inklusive Beschriftungssystem,IP30,Hohlwand-Set für Unterputzschränke
